|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **노동집약형 가공기업의 안전생산에**  **관한 8가지 규정**  국가안전생산감독관리총국 령 제72호  <노동집약형 가공기업의 안전생산에 관한 8조 규정>이 2015년 1월 30일 국가안전생산감독관리총국 국무회의에서 통과되어 공표하는 바이며 공표일로부터 시행한다.  국장 양둥량(楊棟梁)  2015년 2월 15일  1. 허가증·증명서를 반드시 완비하여야 하고 공장 건물이 안전표준 및 설계규범에 부합되도록 하여야 하며 인화성·유독성·유독성 재료의 불법사용을 엄격히 금지한다.  2. 생산공정 구조가 규범에 따라 설계되도록 보장하여야 하며 안전통로·안전간격 표준 및 설계요구를 위반하는 것을 엄격히 금지한다.  3. 반드시 표준에 따라 전기설비·시설을 선정 및 설치하여야 하고 전기선로를 규범적으로 부설하여야 하며 무단 설치·연결 및 과부하 운행을 엄격히 금지한다.  4. 위험이 따르는 위해요소를 분별하여 액체 암모니아, 가스, 유기용제 등 위험물품의 사용과 관리를 규율하여야 하며 누출 및 모험 작업은 엄격히 금지한다.  5. 불(火)작업, 임시전기 사용, 점검·유지보수 등 위험작업에 대한 심사비준, 감시·단속 제도를 엄격히 집행하여야 하며 규정을 어기고 지휘, 작업하는 것을 엄격히 금지한다.  6. 종업원에 대한 안전 교육훈련을 엄격히 실시하여야 하며 교육훈련을 거치지 않은 종업원을 작업에 배치하거나 종업자격증이 없는 자를 종업자격이 필요한 직종에 안배하는 것을 엄격히 금지한다.  7. 규정에 따라 안전 경고 표지와 검사·측정장치, 경보장치 등 장치를 설치하여야 하며 작업현장의 분진, 유독물질 등 농도 기준을 위반하는 것을 엄격히 금지한다.  8. 필요한 응급구조 설비·시설을 반드시 갖추어야 하며 대피통로를 가로막거나, 폐쇄, 점용하거나 사고 발생 후 경찰에 신고하는 것을 지체하여서는 아니된다. |  | **劳动密集型加工企业安全生产**  **八条规定**  国家安全生产监督管理总局令第72号  《劳动密集型加工企业安全生产八条规定》已经2015年1月30日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，现予公布，自公布之日起施行。  局长 杨栋梁  2015年2月15日  一、必须证照齐全，确保厂房符合安全标准和设计规范，严禁违法使用易燃、有毒有害材料。  二、必须确保生产工艺布局按规范设计，严禁安全通道、安全间距违反标准和设计要求。  三、必须按标准选用、安装电气设备设施，规范敷设电气线路，严禁私搭乱接、超负荷运行。  四、必须辨识危险有害因素，规范液氨、燃气、有机溶剂等危险物品使用和管理，严禁泄漏及冒险作业。  五、必须严格执行动火、临时用电、检维修等危险作业审批监控制度，严禁违章指挥、违规作业。  六、必须严格落实从业人员安全教育培训，严禁从业人员未经培训合格上岗和需持证人员无证上岗。  七、必须按规定设置安全警示标识和检测报警等装置，严禁作业场所粉尘、有毒物质等浓度超标。  八、必须配备必要的应急救援设备设施，严禁堵塞、锁闭和占用疏散通道及事故发生后延误报警。 |