|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **화장품 라벨 표시 요구를 진일보 명확화 할 것에 관한 문제에 대한 회답공문**  식약감판약화관함[2016]568호  중국향료화장품공업협회 :  귀 협회의 <화장품 라벨의 표시 요구를 진일보 명확화 할 것에 관한 요청공문>(향화협자[2016]55호)를 받아 보았으며 연구를 거쳐 다음과 같이 회답한다.  1. 화장품의 자외선 차단지수 표시에 관한 요구  <자외선 차단 화장품의 자외선 차단 효과 표시에 대한 관리 요구 공표에 관한 공고>(국가식품약품감독관리총국 공고 2016년 제107호)는 "자외선 차단지수(SPF)는 실제로 측정된 제품의 SPF수치에 근거하여 표시하여야 한다."고 요구하고 있다. 자외선 차단 화장품의 자외선 차단지수(SPF) 측정 방법에 대한 요구를 근거로 하고 측정 시의 샘플 추출 오차와 화장품 업계의 전통 표시 관습을 고려하여 자외선 차단 화장품의 자외선 차단지수(SPF)는 다음 각 호의 원칙에 따라 표시하여야 한다.  (1) SPF수치가 2~5(2, 5 포함)인 경우 실제로 측정된 SPF수치를 표시한다.  (2) SPF수치가 6~50(6, 50 포함)인 경우 실제로 측정된 SPF수치를 표시의 상한으로 하고 실제로 측정된 수치의 95% 신뢰가능구간 하한치와 실제로 측정된 수치보다 작은 5의 최대 정배수 둘 중에서 보다 작은 수치를 표시의 하한으로 한다.  (3) SPF수치가 50을 상회하고 실제로 측정된 수치의 95% 신뢰가능구간 하한치가 50을 상회하는 경우 자외선 차단 화장품의 자외선 차단수치(SPF)를 "50+"로 표시하여야 한다. SPF수치가 50을 상회하고 실제로 측정된 수치의 95% 신뢰가능구간 하한치가 50이거나 50을 하회하는 경우 "50+"를 표시의 상한으로 하고 실제로 측정된 수치의 95% 신뢰가능구간 하한치를 표시의 하한으로 한다.  2. 방부제로도 사용이 가능하고 사용제한성분으로도 사용이 가능한 화장품 원료의 표시 문제  <화장품안전기술규범>(2015년 버전)은 <화장품 사용제한성분(표3)>과 <화장품 사용허용 방부제(표4)>에 동시 수록된 물질을 방부제로 사용하지 아니하는 경우 해당 원료의 기능을 제품 라벨에 반드시 표시하여야 한다고 규정하였다. <화장품안전기술규범>(2015년 버전)의 요구를 엄격히 따라 집행할 것을 명한다.  식품약품감독관리총국 판공청  2016년 8월 2일 |  | **关于进一步明确化妆品标签标识标注要求有关问题的复函**  食药监办药化管函〔2016〕568号  中国香料香精化妆品工业协会:  　　你协会《关于进一步明确化妆品标签标识标注要求的请示》（香化协字〔2016〕55号）收悉。经研究，现函复如下：  　　一、关于化妆品防晒指数的标识要求  　　《关于发布防晒化妆品防晒效果标识管理要求的公告》（国家食品药品监督管理总局公告2016年第107号）要求，“防晒指数（SPF）的标识应当以产品实际测定的SPF值为依据”。根据防晒化妆品防晒指数（SPF）的测定方法要求，考虑到测定时的抽样误差以及化妆品行业的传统标识习惯，防晒化妆品防晒指数（SPF）的标识值应遵循以下原则：  　　（一）SPF值为2～5（包括2和5）时，标识实测SPF值；  　　（二）SPF值为6～50（包括6和50）时，标识上限为实测SPF值，标识下限为实测值95%可信区间下限值与小于实测值的5的最大整数倍二者间的较小值。  （三）SPF值大于50，且实测值95%可信区间下限值大于50时，防晒化妆品的防晒指数（SPF）应标注“50+”；当SPF值大于50，且实测值95%可信区间下限值小于或等于50时，标识上限为“50+”，标识下限为实测值95%可信区间的下限值。  　　二、关于既可作为防腐剂也可作为限用组分使用的化妆品原料标注问题  　　《化妆品安全技术规范》（2015年版）明确规定，对于同时收录于《化妆品限用组分（表3）》和《化妆品准用防腐剂（表4）》的物质，如果不作为防腐剂使用的，该原料功能必须标注在产品标签上。请严格按照《化妆品安全技术规范》（2015年版）要求执行。  食品药品监管总局办公厅  2016年8月2日 |